様式第９号の２

屋 外 広 告 物 等 点 検 報 告 書

年　　月　　日

（あて先）川口市長

申請者　　住所

氏名

法人にあっては、名称

及び代表者の氏名

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表示・設置場所 | | 川口市 | | | | | |
| 許可の年月日及び番号 | | 年　　月　　日付け　　　　第　　　　　　号 | | | | | |
| 点検対象の広告物又は掲出物件の数 | |  | | 点検年月日 | 年　　月　　日 | | |
| 点検者 | | 氏名 |  | | | | |
| 住所 |  | | | | |
| 電話番号 |  | | | | |
| 資格 |  | | | | |
| 点検箇所 | 点　　検　　項　　目 | | | | 異常の有無 | | 改善の概要 |
| 基礎部・  上部構造 | １　上部構造全体の傾斜、ぐらつき | | | | 有 | 無 |  |
| ２　基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱のぐらつき | | | | 有 | 無 |  |
| ３　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | | | | 有 | 無 |  |
| 支持部 | １　鉄骨接合部（溶接部、プレート）の腐食、変形、隙間 | | | | 有 | 無 |  |
| ２　鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）の緩み、欠落 | | | | 有 | 無 |  |
| 取付部 | １　アンカーボルト、取付部プレートの腐食、変形 | | | | 有 | 無 |  |
| ２　溶接部の劣化、コーキングの劣化等 | | | | 有 | 無 |  |
| ３　取付対象部（柱、壁、スラブ）、取付部周辺の異常 | | | | 有 | 無 |  |
| 広告板 | １　表示面板、切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 | | | | 有 | 無 |  |
| ２　側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | | | | 有 | 無 |  |
| ３　底部の腐食、水抜き孔の詰まり | | | | 有 | 無 |  |
| 照明装置 | １　不点灯、不発光 | | | | 有 | 無 |  |
| ２　取付部の破損、変形、さび、漏水 | | | | 有 | 無 |  |
| ３　周辺機器の劣化、破損 | | | | 有 | 無 |  |
| その他 | １　附属部材の腐食、破損 | | | | 有 | 無 |  |
| ２　避雷針の腐食、損傷 | | | | 有 | 無 |  |
| ３　その他点検した事項（　　　　　　　　　　　　） | | | | 有 | 無 |  |

注意事項

　１　広告物又は掲出物件の種類により、該当する点検箇所又は点検項目がない場合は、「異常の有無」

欄に二重線を引くこと。

２　点検をした広告物又は掲出物件の状況を知ることができる写真を添付すること。

３　点検者の資格を証する書面又はその写しを添付すること。

４　点検をした結果、異常が認められ、その内容が軽微なもので安全管理上、緊急性がない場合は、「

異常の有無」欄を有とし、「改善の概要」欄に緊急性がない旨及び是正を行う期日を記入すること。