**バルーン照明組立要領**

|  |  |
| --- | --- |
| １．三脚にポールを差込み、レバーを確実に  　　ロックします。 | ２．片手でポールを持ち、片手でＴ字ハンドル  　　を握り、Ｔ字ハンドルを引くと三脚が開き  　　始めます。 |
| ３．バルーン、スイッチボックスをセットします。 | ４．収納時は設置時と逆の手順の操作を行って  　　ください。ただし次の点に注意してください。 |
|  |  |