**建築物等の解体等の作業に関するお知らせ**

本工事は、大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則に基づき、石綿含有建築材料の使用の有無について調査を行った結果、当現場では石綿が使用されていましたので、以下のとおり石綿排出等作業についてお知らせします。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業場の名称：○○○○解体工事作業所 | | | | | |
| 調査終了年月日 | | | 令和○○年○○月○○日 | 発注者または自主施工者の氏名及び住所 | |
| ○○○株式会社　代表取締役　○○　○○  ○○市○○△△１丁目５－３ | |
| 看板表示日 | | | 令和○○年○○月○○日 |
| 解体等工事期間 | | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日 | |
| 石綿除去（特定粉じん排出）作業等の作業期間 | | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日 | |
| 調査方法の概要（調査箇所） | | | | 元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所 | |
| 【調査方法】書面調査、現地調査、分析調査  【調査箇所】建築物全体（１階～３階） | | | | △△建設株式会社　代表取締役　○○　○○  △△市○○△△３丁目２－１  現場責任者氏名　○○　○○  連絡先　０４８-×××-×××× | |
| 調査結果の概要(部分と石綿含有建材（特定建築材料）の種類、判断根拠） | | | |
| 【石綿含有あり】  外壁　石綿含有仕上塗材　クリソタイル  １階　軒天　石綿含有けい酸カルシウム板第１種　クリソタイル  ２階　事務室・会議室Ａ　床　ビニル床タイル　クリソタイル  ２階　給湯室　天井　フレキシブルボード　クリソタイル  【石綿含有なし】○数字は右下欄の「その他の事項」を参照  １階　倉庫　吹付けロックウール　③  １～３階　床：ビニル床シート⑤、壁：けい酸カルシウム板第１種：④　天井：岩綿吸音板③　その他の建材④⑤ | | | |
| 石綿作業主任者の氏名 |  |
| 事前調査・試料採取を実施した者の氏名、住所、登録番号) | |
| 事前調査・試料採取を実施した者  　①特定建築物石綿含有建材調査者  　　○○環境（株）氏名　○○　○○　　登録番号　○○○○  　住所：東京都○○区○○－○○  分析を実施した者  　②○○環境分析センター  　　氏名　○○　○○　　登録番号　○○○○  　住所：埼玉県○○市○○－○○ | |
| 石綿除去等作業（特定粉じん排出等作業）の方法 | | | |
| 石綿含有建材（特定建築材料）の処理方法 | 除去　・　その他 | | |
| 特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法 | 石綿含有成形板等  （例）フレキシブルボードは原形のまま取り外す。ビニル床タイルは湿潤化しながらバール等で除去を行う。石綿含有けい酸カルシウム板第１種は作業場を養生シートで養生（隔離）し、湿潤化しながらバール等で除去を行う。 | | |
| 石綿含有仕上塗材  （例）剥離剤併用手工具ケレン工法。外周を養生シートで養生（隔離）し、除去を行う。 | | |
| 使用する資材及びその種類 | ・湿潤用薬液：○○○○　・剥離剤：○○○○  ・養生用シート（厚さ：○mm）　・接着テープ　等 | | | その他事項 | |
| 調査結果の概要に示す「石綿含有なし」に記載された○数字は、以下の判断根拠を表す  ①目視　②設計図書　③分析　④材料製造者による証明　⑤材料の製造年月日 | |